Предмет закупки:

 **смеситель медицинский ротационный Ротамикс RM-1L в комплекте с рак-держателем размера L комбинированным на 2 вида пробирок диаметром 11/13 (или аналог)**

Изделие, предназначенное, как правило, для поддержания жидких растворов, смесей, суспензий и т.п. в гомогенезированном состоянии путём их постоянного перемешивания для предотвращения осаждения. Действие устройства может быть основано на механическом, ультразвуковом или ином воздействии на перемешиваемую субстанцию. Устройства, предназначенные для перемешивания/взбалтывания донорской крови и приготовления лабораторных смесей, вынесены в отдельные группы изделий-генериков.

Технические характеристики

Регистрационное  удостоверение Минздрава России: **наличие**.
Сертификат ГОСТ Р: **наличие**.
Цифровая система управления: наличие.
Режим сна: наличие.
Задание и отображение параметра скорости и программы работы: наличие.
Энергонезависимая память: наличие.
Звуковая сигнализация: наличие.
Возможность исполнения рака держателя под пробирки объёмом от 0,5-50мл: наличие.
Возможность исполнения смешенного рака держателя под пробирки разного объёма: наличие.
Возможность применения качающейся платформы: наличие.
23 программы работы: наличие.
3 программируемые программы пользователя: наличие.
4 специальных режима блотинга: наличие.
6 программ встряхивания: наличие.
9 комбинированных программ: наличие.
Настраиваемая интенсивность, скорость работы прибора: наличие.
Удобная и эффективная система программирования прибора:  наличие.
Возможность установки  желаемой нулевой точки рака: наличие.
Возможность быстрой замены рака: наличие.
Скорость вращения рака держателя: 1-99 об/мин(кач/мин).
Дискретность: 1 об/мин(кач/мин).
Температура окружающей среды: 10-45°С.
Относительная влажность: не более 80%.
Потребляемая мощность: не более 18Вт.
Питание от сети через сетевой адаптер: 220-240В, 50-60Гц , 12В-1.5А

Комплект поставки

**Наименование                                                                             Количество**
Ротамикс ………………………………………………………………………………1
Адаптер сетевой ……………………………………………………………………1
Руководство пользователя …………………………………………………….1
Тара упаковочная ………………………………………………………………….1
Рак-держатель на выбор ……………………………….……………………….1

Общие требования к товару:

1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств). Изменение функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик не допускается.

2. Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и должен иметь:

- регистрационное удостоверение (на медицинское изделие), сертификат соответствия (на товар, подлежащий обязательной сертификации) либо декларацию о соответствии (на товар обязательное подтверждение соответствия которой, осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) (предоставляется при поставке), подтверждение метрологической поверки на бумажном носителе;

- техническая документация на товар (паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке) (предоставляется при поставке);

3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4. Дата выпуска - не ранее 1 квартала 2023 года.

5. Дата поверки-не ранее 1 квартала 2023 года

6. Срок поставки товара не позднее 30 дней с момента подписания договора.

7. Поставка товара, ввод в эксплуатацию, инструктаж на рабочем месте производится силами Поставщика

И.о. старшей медицинской сестры Е.Д.Пятибратова